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	NADZOR IN VZDRŽEVANJE CEVOVODOV
	OPOMBA

	Posedanja cestišča v neposredni bližini trase vodovodnega omrežja, ki je lahko znak za okvaro ali lahko povzročijo okvaro na cevovodu
	

	Pojav bujnega zelenja na trasi cevovoda izven naselja je zanesljiv znak, da voda izhaja iz cevi
	

	Ali so pokrovi jaškov polomljeni oz. niso v svojih ležiščih
	

	Poškodovanost ali odsotnost cestnih kap zapiral, hidrantov, hišnih priključkov. 
	

	Ali so cestne kape ali pokrovi jaškov pod asfaltno ali betonsko prevleko
	

	Ali so kape in pokrovi postavljeni na niveleto cestišča, pločnika ali zelenice
	

	Ali so zapirala in hidranti v brezhibnem stanju (pregled pri zapiralih se opravi z vrtanjem vretena, pri hidrantih z odpiranjem in zapiranjem
	

	Ali obstajajo motnje, ki ovirajo nemoten odtok vode iz izpustov
	

	Ali so jaški, v katerih so armature dovolj čisti in ali se v njih nahaja voda, smeti,…
	

	Ali so v zimskem času vidni in dostopni vsi jaški 
	

	Ali so spoji na delu cevovoda, ki prehaja preko mostu še vedno vodotesni, in pregled diletacije
	

	Ali so nosilci cevovoda na mostu stabilni
	

	Iskanje napak na cevi
	

	Zapora vode in obvestilo o prekinitvi dobave vode
	

	Izkop jarka
	

	Rezanje cevi
	

	Vgradnja fazonskih kosov in cevi
	

	Zamenjava spojev
	

	Zamenjava tesnil
	

	Zamenjava cevi
	

	Popravilo s spojkami
	

	Popravilo z reparaturnimi objemkami
	

	Ozračevanje cevovodov
	

	Odpiranje vode in izpiranje cevovoda
	

	Preizkus tesnosti
	

	Kloriranje cevovoda
	

	Zasip cevovoda
	

	Vzdrževanje katodne zaščite, steber
	

	Meritve tlakov in pretokov
	

	Rajonska kontrola cevovodov
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