	Oznaka:
	DN6.3.2-1/2
	NAVODILO ZA NADZOR IN VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA

DELOVNA ENOTA OMREŽJE
	[image: image1.png]MARIB ORSKI

7} "vonovon
WV savo ponuEtiE d.o.0





	Izdaja:
	05
	
	

	Datum:
	21.1.2018
	
	



	NADZOR IN VZDRŽEVANJE CEVOVODOV IN ZAPORNIH ARMATUR NA CEVOVODU
	OPOMBA

	Korozija na vidnih delih (obstoj korozijske zaščite)
	

	Ali so v odprtem ali zaprtem položaju glede ugotovljenega pogonskega stanja
	

	Stanje indikatorja za ugotavljanje nastavitve zapornega organa
	

	Lahka gibljivost pogonskih in zapiralnih delov armature
	

	Gibljivost v primeru kratkotrajnega zapiranja in odpiranja
	

	Tesnenje na čepih (iztekanje vode)
	

	Zapora vode in obvestilo o prekinitvi dobave vode
	

	Izkop
	

	Pretesnitev zasuna
	


	Zamenjava zasuna
	

	Zamenjava vretena zasuna
	

	Zamenjava tesnilnega klina
	

	Zamenjava vgradne garniture
	

	Montaža ročnih koles na zasune
	

	Predelava načina odpiranja zasunov v jaških
	

	Zasip
	

	Odpiranje vode
	

	Očiten izliv vode
	

	Nenaden padec tlaka v omrežju
	

	Povečanje izgub vode
	

	Očitno povečanje št. okvar cevovodov v določenem času ali na določ. delu omrežja 
	

	Vodni udari v omrežju
	

	Premikanje zemljišča v območju vodovodov ali ogrožanje zaradi gradbenih del
	

	Zaznane spremenljivke, kot so razpoke, posedanja na površini (zaradi prometa)
	

	Sum ali ugotovitev spremembe kakovosti vode
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