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	NADZOR, VZDRŽEVANJE JAŠKOV IN KOLEKTORJEV 
	OPOMBA

	Dostopnost
	

	Prisotnost eksplozijsko nevarnih in strupenih plinov, zadostna koncentracija kisika (kontrola le s predpisanimi merilnimi napravami)
	

	Možnost vstopa in čistoča (snaga sten, stropa in tal) v jašku
	

	Položaj, trdnost in tesnenje pokrova
	

	Korozija vstopnih želez, pokrovov in varnostnih ograj
	

	Vdor vode od zunaj (podzemne vode, meteorne vode)
	

	Odvodnjavanje, ostanek vode
	

	Delovanje prezračevanja in odzračevanja jaška
	

	Prost izliv vode pri praznjenju
	

	Ostanek vode
	

	Izpiranje tal pri izlivu v predprostor
	

	Delovanje lopute na izhodu priključka za izliv (npr. »žabji pokrov«)
	

	Sprememba višine jaška ali kolektorja
	

	Zamenjava pokrova jaška ali kolektorja
	

	Vgradnja vstopnih lestev ali zamenjava
	

	Čiščenje jaškov in kolektorjev
	

	Obstoj in dostopnost ročaja na pokrovu
	

	Počasno dviganje pokrova, ustrezen položaj pokrova na ohišju (ne sme nalegati na štirikotni del vretena vgrajene armature)
	

	Umazanija med rebri pokrova
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