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Spodaj navedeno so pogoji, ki povzročajo razbarvanje nerjavečega jekla in se jih je potrebno izogibati:


· Čistila, ki vsebujejo Klor - to vključuje tako belila kot čistilna sredstva, ki vsebujejo belila.


· Klorovodikova (solna) kislina – običajno se uporablja v gradbeništvu za čiščenje instalacij

· Koncentrirani ostanki mil / detergentov – kemičnih aditivov; povzročajo razbarvanje/madeže, nekateri ostanki posušenega mila celo izgledajo kot rja.

· Voda, ki vsebuje veliko železa – lahko pušča ostanke rje, še posebej, če omenjena voda konstantno kaplja na enakem mestu.

· Vlaga, ujeta med proizvodom in kakim drugim predmetom – guma, kovina čistilnih krp/gobic

· Soli – vsebujejo kloride

Vsako razbarvanje ali korozijo je potrebno nemudoma ustaviti, drugače lahko pride do stalne razbarvanosti in točkovne korozije. Običajno se površina takega proizvoda lahko povrne v prvotno stanje. Večina omenjene razbarvanosti se lahko odstrani s čistili namenjenimi za čiščenje nerjavečega jekla. Površino je po čiščenju potrebno temeljito izprati s čisto vodo. Z ustreznim vzdrževanjem bo videz nerjavečega jekla ohranil svoj sijaj in podobno. Vsakodnevne madeže in usedline preprosto sperite s čisto vodo in nato do suhega obrišite. Na ta način se izognemo nabiranju vodnega kamna.
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