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Referenčni dokumenti:

· SN 6.3.2-2 Vzdrževanje strojne opreme črpališč
· Plan investicij in investicijskega vzdrževanja
· Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode
-     Projekt HACCP
-     PR 4.2-1 Pregled zakonskih in drugih predpisov
Namen

Opisane so aktivnosti s katerimi zagotavljamo zanesljivo in varno obratovanje vodooskrbnih objektov in pravočasno ukrepanje za preprečitev večjih posledic.

2.	Področje veljavnosti

Postopek  velja za vsa črpališča, prečrpališča in rezervoarje v upravljanju MV.

3. Pojmi

3.1 Telemetrična oprema je oprema, vgrajena v sistem daljinskega nadzora in upravljanja
3.2 Elektro oprema je vsa montirana elektro oprema namenjena za obratovanje in razsvetljavo.


4.  Odgovornosti

4.1 Vodja TOS

· potrjevanje plana vzdrževanja,
· določanje ukrepov v primerih pogostejših izpadov ali neskladnosti v opremi,

4.2 Vodja SČV

· priprava plana preventivnih pregledov skupaj z vodjo vzdrževanja,
· ukrepanje v primeru neskladnosti,

4.3 Vzdrževalci

· izvajanje pregledov skladno z delovnimi navodili in projektno dokumentacijo,
· dokumentiranje izvedenih pregledov in stanja,
· obveščanje vodje DE o pomembnejših neskladnostih,
· za strojno vzdrževanje so odgovorni sodelavci DE – vzdrževanje, za elektro vzdrževanje pa SČV.


5.    Način dela



5.1 Vzdrževanje strojne opreme

Preventivne preglede in popravila opreme izvajajo v sodelovanju SČV in DE – vzdrževanje.
Med aktivnosti nadzora vodooskrbnih objektov je tudi vizualni pregled vseh elementov črpalnih agregatov in kontrola parametrov, kar je lahko osnova za posege skladno s postopkom SN 6.3.2 – 2 Vzdrževanje strojne opreme in črpališč.

5.2 Vzdrževanje telemetričnih naprav in elektro opreme

5.2.1 Delovna navodila 

Razpolagamo s pisnimi navodili proizvajalcev opreme in projekti izvedenih del, ki vsebujejo potrebne kontrolne parametre.

5.2.2 Planiranje pregledov

Vodja SČV pripravi letni plan preventivnih pregledov na osnovi pomembnosti opreme izkušenj in razpoložljivih virov. Preventivni pregledi se izvedejo enkrat letno po posameznem objektu.

5.2.3 Obseg pregledov in preskušanj

a) telemetrična oprema
· preverjanja stanja vseh signalizacij meritev in komand po projektu ter točnosti prikaza v dispečerskem centru.

b) elektro oprema
· pravinost delovanja vgrajene elektro opreme,
· pravilnost delovanja črpalk za odpadno vodo,
· stanje razsvetljave in opreme namenjene za obratovanje prenosnih naprav.

5.3   Vzdrževanje merilne opreme

Opremo, ki jo uporabljamo za meritve in preizkušanja je razvrščena glede na način uporabe v skupino B, obvladujemo skladno z zahtevami predpisov, navodili proizvajalca in upoštevanjem sistemskega postopka SN 7.6 – 1 Obvladovanje kontrolno merine opreme.

5.4  Usposabljanje izvajalcev

Izvajalci so usposabljani s strani proizvajalca opreme in skladno z zahtevami predpisov.

5.5 Dokumentiranje preventivnih pregledov

Izvajalci dokumentirajo preventivne preglede v obrazce OB 7.5 – 6/1 in OB 7.5 – 6/2 Preventivne preglede.
V primeru ugotovljene neskladnosti oz. okvare poteka reševanje z dokumentiranjem v obrazcu OB 7.5 – 4/1 Nepredvideni dogodki – odprava napak


6. Priloge

-  OB 7.5 – 6/1 preventivni pregledi
-  OB 7.5 – 6/2 preventivni pregledi
-  OB 7.5 – 4/1 Nepredvideni dogodki – odprava napak
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