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NAVODILO ZA VARNO DELO NA REZKALNEM STROJU:

- Na stroju lahko dela samo za to pooblaščena in usposobljena oseba.
- Pred pričetkom del je potrebno preveriti brezhibnost stroja in šele nato pričeti z delom.
- Vsako okvaro ali pomanjkljivost je potrebno takoj odpraviti neposrednemu vodji.
- Popravilo stroja lahko vrši samo zato pooblaščena oseba.
- Prepovedano je seganje v bližino vrtalnega vretena in rezkarja ko se le ta vrti.
- Obdelovalec mora biti vedno pravilno vpet v strojni primež ali ustrezno napravo.
- Med delom je potrebno obvezno nositi zaščitno pokrivalo ter zapeti opletajoče dele obleke.
- Oddaljevanje od stroja, ko je ta v pogonu strogo prepovedano.
- Pri izpadu električne energije je potrebno dati stikalo na stroju v položaj izklopljen »O«
- Zamenjavo lista žage lahko vrši samo za to pooblaščena oseba.
- Pri zamenjavi rezkarjev ne pozabi pritegniti matico na vretenu.
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