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PRED UPORABO VARILNEGA APARATA FRIAMAT TEMELJITO PREBERITE NAVODILO:

1) Ne postavljajte aparata za varjenje v blato, ne potapljajte ga, postavite ga varno trdo, suho površino (napr. paleta, … ) .

2) Odvijte celotno žico, ker se navita žica obnaša kot električna tuljava, njena induktivnost se poveča in lahko povzroči požar.

3) V elektro generatorju mora biti zadostna količina goriva.

4) Hitrost elektrogeneratorja mora biti konstantna in stabilna, šele nato priključite varilni aparat.

5) Uporabljati se smejo elektro generatorji z minimalno izhodno močjo 4,5kW, oziroma še boljše 6 kW, v frekvenčnem razponu od 44–66HZ. Varovalka elektro generatorja mora biti minimalno 16A. Izhodna napetost elektro generatorja nikoli ne sme preseči 240V, ker lahko pride do poškodbe prikazovalnika ali še slabše, do poškodbe matične plošče.

6) Če v elektro generatorju zmanjka gorivo, izključite varilni  aparat in ga izvlečite iz električnega omrežja, nato ga znova priklopite šele, ko elektro generator deluje stabilno.

7) Varilnega aparata nikoli ne puščajte prižganega in v tem primeru ne zaganjajte elektro generatorja, ker lahko pri zagonu pride do prenapetosti in poškoduje varilni aparat.

8) Naenkrat upravljajte največ z eno napravo na istem elektro generatorju. Med postopkom varjenja ne uporabljajte nobenega drugega stroja na istem elektro generatoju.

9) Varilnega aparata ne puščajte na direktnem soncu, ker se bo guma zmehčala, sonce bo pregrelo pokrov in posledično toplotni senzor znotraj ohišja varilnega aparata.

10) Posebaj pazite, da se kabelski konektorji ne potopijo v blato ali kakšne koli tekočine.

11) Pazite, da blato ne pride v varilni aparat, kjer lahko zamaši hladilne ventilatorje.

V izogib nepotrebnim stroškom popravil prosimo in opozarjamo, da se dosledno držite navodil.

OPOZORILO: V primeru poškodbe aparata ali kakršnega koli odstopanja od normalnega delovanja, nemudoma obvestite nadrejenega ali vodjo DE Vzdrževanje.
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