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Umerjanje analizatorja prostega klora




Z umerjanjem preverimo natančnost analizatorja.  V  primeru  odstopanja analizatorja od referenčne  (ročne) meritve izvedite postopek kalibracije.

1. Pritisnite tipko “Umerjanje”
2. Na prikazovalniku se izpiše sledeče: Izberite kalibracijsko metodo. Za DPD metodo pritisnite tipko ”DPD”.
3. Na prikazovalniku se izpiše sledeče: Vzemi vzorec in izmeri vrednost z inštrumentom, ki uporablja kolorimetrično DPD metodo. Ko končate z meritvijo pritisnite tipko “Naslednja”. Če je meritev stabilna pritisnite tipko “Nastavi”.
4. Po pritisku tipke “Nastavi” začne vrednost utripati. Sedaj je mogoče nastaviti vrednost. Vrednost potrdite s tipko »kljukica«.
5. Za izhod iz kalibracije dvakrat pritisnite tipko »X«.
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